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[bookmark: _Toc128336930]
머  리  말


이 표준은 방송통신발전기본법 관련 규정에 따라 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 개정한 방송통신표준이다. 이에 따라 KS X 3137:2014는 개정되어 이 표준으로 바뀌었다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISOㆍIEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISOㆍIEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.


[bookmark: _Toc116479754][bookmark: _Toc128336931][bookmark: _Toc465675599][bookmark: _Toc484728366][bookmark: _Toc500772763]개    요


이 표준은 2019년 제2.1.1판으로 발행된 ETSI EN 301 489-2, ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radiopaging equipment를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하여 작성한 방송통신표준이다.

이 표준에서 밑줄을 그은 사항은 대응국제표준에는 없거나 변경된 사항이다. 하나의 조항이 전체적으로 변경되거나 추가된 경우에는 목차와 본문에서 조항 번호 및 제목에만 밑줄을 그어 표시하였다.

이 표준에는 다음과 같은 변경 사항이 포함되어 있다.

a)	적용 범위, 인용표준 현행화, 약어 추가 등 본문 수정
b)	시험조건 및 신호 설정 명확화
c)	표준 호출기기 종류별 성능평가 세분화
d)	송·수신기에 인가된 연속 현상에 대한 성능평가 기준 추가
e)	부속서 I(참고문헌) 삭제 등
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	EMC test methods for radiopaging equipment




[bookmark: _Toc128336932][bookmark: _Toc161136371]적용범위 

이 표준은 KS X 3124 규격과 함께 무선 호출 기기(수신기, 송신기 및 연결 장비) 및 관련 보조기기에 대한 기술적 특성 및 측 정 방법을 지정한다.

비고 호출 기기의 예는 부속서 A에 있다.

안테나 포트 및 페이징 장비의 함체 포트 방출과 관련된 기술 명세는 본 문서에 포함되지 않는다.

비고 이러한 기술 명세는 무선 스펙트럼의 효과적인 사용을 위한 관련 제품 표준에서 찾을 수 있습니다.

이 표준과 KS X 3124 사이에 차이점(예: 특수 조건, 정의, 약어 관련)이 있는 경우 이 표준의 조항이 우선한다.


[bookmark: _Toc128336933]인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X 3124, 무선기기의 공통 전자파적합성 시험 방법


[bookmark: _Toc128336934]용어와 정의

[bookmark: _Toc128336935]3.1 용어

이 표준의 목적을 위하여 KS X 3124의 3절에 주어진 용어 정의와 다음의 용어 정의를 적용한다.

3.1.1 [bookmark: _Toc426123541]조정 범위(alignment range)
프로그램 가능한 주파수 제어 장치 이외의 구성 요소를 물리적으로 변경하지 않고 운영할 수 있도록 수신기나 송신기를 프로그래밍하거나 재조정할 수 있는 주파수 범위
[bookmark: _Toc426123543]3.1.2  호출 기능(calling function) 
호출 수신기의 소지자에게 알리거나 통지하기 위하여 기지국 송신기를 통해 호출 수신기까지 메시지를 전송하는 기능

3.1.3 [bookmark: _Toc426123545][bookmark: _Toc372613710]기지국 수신기(base receiver) 
고정된 위치에 있는 수신기

3.1.4  포켓 수신기(pocket receiver)
[bookmark: _Toc128336936]독립형 휴대용 호출 수신기 또는 휴대용 포켓 호출 수신기의 수신부(휴대용 기기)

3.1.5 페이징 수신기(paging receiver)
페이징 전송의 수신 및 디코딩을 위한 장비; 고정형 또는 휴대용

3.1.6 기지국 송신기(base transmitter)
고정된 위치에 있는 송신기

3.1.7 포켓 송신기(pocket transmitter)
복귀 채널을 이용하는 독립형 포켓 호출 송신기 또는 휴대용 포켓 호출 송신기의 송신부

3.1.8 대기 모드(수신기)(standby mode(receiver))
수신기가 호를 수신할 수 있는 운용 모드

3.1.9 대기 모드(기지국 송신기)(standby mode(base transmitter))
송신기가 송신 준비 상태에서 실제 송신을 시작하기 위해 시작 제어 신호를 기다리는 운용 모드

3.1.10  대기 모드(포켓 송신기)(standby mode(pocket transmitter))
송신기가 송신 준비 상태에서 송신 순서를 시작하기 위해 제어 신호를 기다리는 운용 모드

3.1.11  토크백 기능(talk-back function)
보통 송수신기에 연결된 포켓 송신기에서 메시지를 송신하는 기능으로 이 메시지는 중앙 수신기(기지국 수신기)로 전송되어 중앙 처리 장치에서 처리됨

3.2 [bookmark: _Toc128336937]약어

이 표준의 목적을 위하여 KS X 3124의 3절에 주어진 약어와 다음의 약어를 적용한다.

CR 		Continuous phenomena applied to Receivers(수신기에 적용되는 연속 현상)
CT 		Continuous phenomena applied to Transmitters (송신기에 적용되는 연속 현상)
EUT 	Equipment Under Test(피시험기기)
RF 		Radio Frequency(무선 주파수) 
TR 		Transient phenomena applied to Receivers(수신기에 적용되는 과도 현상) 
TT 		Transient phenomena applied to Transmitters(송신기에 적용되는 과도 현상)




4 [bookmark: _Toc128336938]시험 조건

4.1 [bookmark: _Toc128336939]일반 사항

4.1.1 소개 

이 표준은 KS X 3124의 4절의 시험 조건을 기본적으로 적용하고 있으며 무선 호출용 기기 관한 추가적인 시험 조건을 상세히 규정한다.

이 표준에서 전자파 장해 및 전자파 내성 시험을 위해 시험 변조, 시험 배치 등에 관한 사항은 4.1절에서 4.5절을 적용한다.

4.1.2 수신기

착탈식 안테나가 달린 수신기가 제공되는 경우 통상 본래 용도로 장착된 안테나를 이용하여 시험 대상 기기를 시험해야 한다. 

개별적인 전자파 내성 시험은 대기 모드의 수신기로 실시해야 한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 개별 시험 전에는 수신기를 대기 모드로 설정하고 통신 링크를 구축해야 하며 가능하다면 확인 가능한 메시지를 불러 수신기의 메시지 메모리를 확인해야 한다(성능 검사).
· 개별 시험 동안에는 수신기에 희망 RF 입력 신호가 인가되지 않아야 한다. 다만, 방사성 RF 전자기장 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외이다.
· 수신기 메모리에 저장된 메시지를 이용하여 개별 시험 및 필요한 성능 평가를 끝낸 후에는(6.3절과 6.4절 참조) 통신 링크를 재구축하고 또 다른 성능 검사를 실시하여 시험 대상 기기가 계속 기능을 하는지 확인한다. 

• 기지국 수신기
· 기지국 수신기에는 RF 전자기장 전자파 내성 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.
· 개별 시험 전에는 기지국 수신기를 대기 모드로 설정하고 통신 링크를 구축한 후 수신기의 출력을 모니터링 해야 한다(성능 검사).
· 개별 시험 동안에는 희망 RF 입력 신호(무변조 반송파, 4.2절 참조)가 기지국 수신기에 인가된 상태이어야 한다.
· 기지국 수신기의 개별 시험이 끝나고(6.3절과 6.4절 참조) 성능 평가가 끝난 후에는(예를 들어, 기지국 수신기의 출력에서 돌출 음성을 측정한 후 6.3절과 6.4절 참조) 지속된 통신 링크를 끄고 재구축하여 기지국 수신기가 새롭게 받아들이는 요청을 여전히 수신할 수 있는지 확인한다.


4.1.3 송신기

• 이동, 포켓 송신기
· 이동, 포켓 송신기는 RF 전자기장 전자파 내성 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.
· 이동, 포켓 송신기는 최대 정격 출력 전력에서 무변조 반송파로 송신 모드에서 운용하여야 한다. 무변조 운용이 불가능하다면 제조자는 성능 평가 방법과 허용되는 성능 저하를 규정해야 한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기는 대기 모드에서 운용하여야 한다. 다만 RF 전자기장 전자파 내성 시험(7.2.2절, 표 7.1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외로 한다. 이 경우에는 송신기가 최대 정격 출력 전력에서 운용되면서 정상 시험 변조로 변조된 상태(4.5.5절 참조)에서 송신기를 별도로 시험하여야 한다.

4.2 [bookmark: _Toc128336940]시험 신호를 위한 설정

4.2.1 일반 사항 

KS X 3124의 4.2절을 적용한다.

4.2.2 송신기의 입력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.2절 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

• 이동, 포켓 송신기
· 이동, 포켓 송신기는 일반적으로 외부 변조 입력 포트가 장착되어 있지 않지만 외부 변조 입력 포트가 있는 경우 기지국 송신기용 배치를 적용한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기의 경우 정상 시험 변조(4.5절 참조)에 사용되는 신호 발생기 또는 기지국 송신기가 시험 환경 외부에 위치해야 하며 송신기의 변조 입력 포트에 연결해야 한다. 

적절한 조치를 취해 시험 환경 내에서 전자파 내성 시험장의 모든 영향으로부터 측정 장비를 보호해야 한다.

4.2.3 송신기의 출력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.3절의 내용 중 다음 수정 사항과 함께 적용한다.

송신기는 최대 정격 RF 출력 전력에서 작동되어야 하며 정상 테스트 변조로 변조되어야 한다(4.5절 참조).

송신기에 RF 안테나 커넥터가 내장되어 있는 경우 송신기 출력 신호를 동축케이블과 같은 차폐된 전송선을 통해 측정 장비에 연결시켜야 한다. 송신기에 RF 커넥터가 내장되어 있지 않다면 송신기의 출력 신호는 시험 환경 내에 위치한 안테나에 연결해야 한다. 이 안테나는 차폐된 전송선으로 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 연결해야 한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기에는 RF 전자기장 전자파 내성 시험(7.2.2절 표 1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시한다. 이 시험에서 측정 장비는 호출 수신기이어야 하고 반복 호출을 송신하여야 하며 이 반복 호출은 시험 환경 외부에 놓인 호출 수신기 입력에 연결시켜야 한다.

4.2.4 수신기의 입력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.4절의 내용 중 다음 수정 사항과 함께 적용한다.

통신 링크는 테스트 시작 시 설정되어야 하고 테스트 동안 유지되어야 한다.

희망 RF 입력 신호 레벨은 수신기 성능평가 기준을 만족하기 위해 필요한 최소 레벨보다 현저히 높지만 수신기의 과부하 특성 미만 값으로 설정하여야 한다(신호 레벨은 수신기 성능평가 기준을 만족하기 위한 최소 레벨보다 60 dB 높아야 한다).

수신기에 RF 안테나 커넥터가 내장되어 있는 경우 RF 신호원을 동축 케이블 등과 같은 차폐된 전송선을 통하여 수신기의 입력에 연결시켜야 한다. 수신기에 RF 커넥터가 내장되어 있지 않다면 RF 신호원을 시험 환경 내에 놓인 또 다른 안테나에서 수신기로 보내야 한다. 이 안테나는 가변 감쇠기를 통하여 RF 신호원에 연결시켜야 한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 고정, 이동, 포켓 호출 수신기의 경우 제조자는 시험에 사용할 기기를 제시할 때 필요하다면 4.5절에 명시된 바와 같이 희망 RF 입력 신호를 발생시키기 위한 시험 기기와 메시지 발생기를 제공하여야 한다.

4.2.5 수신기의 출력부 시험 신호 설정

KS X 3124의 4.2.5의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 고정, 이동, 포켓 수신기의 경우 RF 전자파 내성 시험(7.2.2절, 표 1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시하는 동안 호를 수신한 수신기의 신호 출력을 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 연결(가령, 음향 튜브, 결합기 같은 비금속성 수단 사용)하고 호를 수신한 수신기의 신호로부터 기기의 성능을 평가할 수 있어야 한다.
 
• 기지국 수신기
· 기지국 수신기의 경우 수신기의 음성 신호 출력을 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 연결시켜야 한다. 수신기에 음성 신호 출력이 없다면 제조자는 성능 평가 방법과 허용되는 성능 저하를 규정하여야 한다.

4.3 [bookmark: _Toc128336941]배제 대역

4.3.1 일반 사항 

KS X 3124의 4.3절을 적용한다.

4.3.2 수신기의 배제 대역

수신기의 배제 대역(포켓 송수신기의 수신기 포함)은 제조자가 선언한 조정 범위에 의해 결정된 주파수 범위이며 다음과 같이 확장된다.

· 주파수 26 MHz ~ 76 MHz 범위에서 운용하는 수신기의 경우 배제 대역의 하위 주파수는 조정 범위의 하위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 10 % 만큼을 빼거나 5 MHz를 뺀 것 중 더 낮은 주파수이다. 이 수신기의 경우 배제 대역의 상위 주파수는 조정 범위의 상위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 10 % 만큼을 더한 것 또는 5 MHz를 더한 것 중 더 큰 주파수이다.
· 138 MHz 이상 범위에서 운용하는 수신기의 경우 배제 대역의 하위 주파수는 조정 범위의 하위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 빼거나 10 MHz를 뺀 것 중에서 더 낮은 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 조정 범위의 상위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 더하거나 10 MHz를 더한 것 중 더 큰 주파수이다.

4.3.3 송신기의 배제 대역

채널화된 주파수 대역에서 운용 또는 운용하도록 고안된 송신기의 경우 배제 대역은 운용 주파수에 중심을 둔 사용 주파수 대역에서 관련 호출 서비스에 지정한 채널 간격의 5 배이다. 

4.4 [bookmark: _Toc128336943]정상 시험 변조

4.4.1 일반 사항 

제조사는 테스트 변조/복조 장비를 공급해야 할 수 있습니다. 

테스트 신호 생성기(변조)는 반복 메시지의 연속 스트림을 생성할 수 있어야 한다.

테스트 신호 수신기(복조기)는 적절한 경우 메시지 수락에 대한 반복적인 판독을 생성할 수 있어야 한다.

4.4.2 고정, 이동, 포켓 호출 수신기

고정, 이동 또는 포켓 호출 수신기의 경우 원하는 RF 입력 신호는 피시험기기에 대해 선택된 공칭 주파수로 설정되어야 하고 변조는 피시험기기에 반복적으로 전송되는 선택적 인식 가능한 메시지를 나타내야 한다.

고정, 이동, 포켓 호출 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.

4.4.3 기지국 수신기

기본 수신기의 경우, 수신기 희망 RF 입력 신호는 피시험기기 수신기의 공칭 주파수로 설정된 변조되지 않은 반송파이어야 한다.

기지국 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.

4.4.4 이동, 포켓 송신기

변조 입력 포트가 없는 이동, 포켓 송신기의 경우 내부 기기 변조는 정상 시험 변조 신호로 사용되어야 하며 반복 호출 기능을 이용할 수 있어야 한다. 

이동, 포켓 송신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 송신기를 이용할 수 있다.

4.4.5 기지국 송신기
기지국 송신기의 경우 호출 기능에 사용할 정상 시험 변조 신호는 메시지를 선택적으로 나타낼 수 있어야 하며 신호 발생기에 의해 생성되거나 기기 내에 인코딩될 수 있다. 

사용한 신호 발생기는 제조자가 공급한 시험 신호 발생기일 수 있으며 반복 호출을 생성할 수 있어야 한다. 또한 기지국 송신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 송신기를 이용할 수 있다.


5 [bookmark: _Toc128336944]성능 평가

5.1 일반 사항

비표준 특성의 무선 호출 기기 또는 보조 기기가 연결된 무선 호출 기기에는 4절에서 규정한 바와 같이 정상

5.2 [bookmark: _Toc128336946]표준 호출 기기

비표준 특성의 무선 호출 기기 또는 보조 기기가 연결된 무선 호출 기기에는 4절에서 규정한 바와 같이 정상 시험 변조, 시험 배치 등을 적용한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 고정, 이동, 포켓 호출 수신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 기기의 비의도성 작동을 토대로 평가한다. 수신기의 제시된 메시지 또는 호가 수신된 경보 신호를 토대로 수신기의 성능을 평가 시험 전과 후에 성능 검사를 할 수 있어야 한다(4.1.1절 참조).
· 단일 주파수 전자파 내성 시험 동안에는 호출 호의 성공적인 전송 여부를 평가하여 즉, 수신기의 호 수신 신호를 토대로 그 성능을 검증한다. 

• 기지국 수신기
· 기지국 수신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 시험 대상 기기에 제공된 무변조 희망 RF 반송파를 이용하여 음성 시험 기기로 측정한 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 인해 발생한 돌출 음성 레벨을 토대로 평가한다. 

• 이동, 포켓 송신기
· 이동, 포켓 송신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 송신 운용 모드에서 시험대상 기기에 내장된 시험 수신기로 측정한 전자파 내성 시험 RF 신호원 변조로 발생한 돌출 음성 레벨을 토대로 평가한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 기기의 비의도성 작동을 토대로 평가한다. 다만, 단일 주파수 전자파 내성 시험 동안에는 호 수신 신호에서 시험 수신기까지 호출 호의 전송 성공 유무를 평가해 검증한다.

5.3 [bookmark: _Toc128336947]보조기기

KS X 3124의 5절을 적용한다.

5.4 [bookmark: _Toc128336948]기기 분류

호출 기기 또는 차량의 주 배터리에 의해 본래 용도로 전원을 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 이동 기기로 간주한다.

호출 기기 또는 교류 전원에 의해 본래 용도로 전원 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 고정용 기지국 기기로 간주한다.

6 [bookmark: _Toc128336949]성능평가 기준

6.1 [bookmark: _Toc128336950]일반 사항 

무선 호출용 기기는 6.1절에서 6.4절에 규정된 최저 성능평가 기준을 만족하여야 한다. 

이 표준에 따른 모든 무선 호출 기기 전자파 내성 시험(RF 전자파 내성 시험의 일환으로 실시되는 단일 주파수 시험은 제외)은 다음 사항에 대한 평가가 이루어져야 한다.

· 기지국 송신기에서 고정, 이동, 포켓 호출 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 메시지의 송신, 시험 전, 후 호출 수신기 메모리 내 메시지의 검출 및 보관(성능 검사)
· 적용 가능한 경우 이동, 포켓 송신기에서 기지국 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 신호의 송신, 기지국 수신기에서 신호 검출(성능 검사)

기기가 특수 특성을 갖고 있고 표에 지정된 성능평가 기준이 적절하지 않은 경우 제조사는 이 표준에서 요구하는 대로 허용 가능한 성능 수준 또는 성능 저하에 대한 대체 명세를 선언해야 합니다. 

성능 명세는 테스트 보고서와 제품 설명 및 문서에 포함되어야 한다.

6.2 [bookmark: _Toc128336951]송신기에 인가된 연속 현상에 대한 성능평가 기준

• 이동, 포켓 송신기
· 시험 전 통신 링크를 구축하며 시험 동안에는 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 발생한 시험 대상 기기의 반송파 변조는 시스템 첨두값 변조의 25 % 미만이어야 한다.
· 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생하는 동안 제조자가 제공한 적절한 수단으로 통신 링크가 유지되고 있는지 검증한다.
· 시험이 끝나면 송신기는 어떠한 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 독립형 송신기인 경우 비의도성 송신이 발생하지 않도록 하기 위해 송신기가 대기 모드일 때 시험을 반복하여야 한다.

• 기지국 송신기
· RF 전자파 내성 시험 동안에는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실이 생기지 않아야 한다. 송신기 출력은 채널 변동이 없어야 하고 초기 전력 레벨도 변하지 않아야 한다.
· RF 전자파 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 동안 송신기는 호를 시험 수신기, 측정 장치에 송신할 수 있어야 한다. 그 결과로 생긴 호 합격 비율은 5개 중 4개 이상이어야 한다.
· 일련의 개별 노출로 이루어진 시험이 끝나면 송신기는 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 동안에는 대기 모드에서 비의도성 송신이 발생하지 않아야 한다.

테스트가 끝나면 피시험기기는 사용자 제어 기능이나 저장된 데이터의 손실 없이 의도한 대로 작동해야 하며 테스트 중에 통신 링크가 유지되어야 한다.

피시험기기가 송신기 전용이고 대기 모드에서 작동할 수 있는 경우 의도하지 않은 전송이 발생하지 않음을 확인하기 위해 이 모드에서 피시험기기로 테스트를 반복해야 한다.

6.3 [bookmark: _Toc128336952]송신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준

• 이동, 포켓 송신기
· 시험 전에 단방향 통신 링크를 구축하여야 하며 각 개별 노출 후에는 제조자가 제공한 적절한 수단을 이용하여 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 시험 대상 기기는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 독립형 송신기인 경우 비의도성 송신이 발생하지 않도록 하기 위해 송신기가 대기 모드일 때 시험을 반복하여야 한다.

• 기지국 송신기
· 시험은 모든 유형의 송신기에 대하여 비의도성 송신이 발생하지 않도록 대기 모드에서 실시하여야 한다.
· 시험이 끝나면 시험 대상 기기는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.

6.4 [bookmark: _Toc128336953]수신기에 인가된 연속 현상을 위한 성능평가 기준

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 시험 동안에는 잘못된 호가 발생하지 않아야 한다.
· 일련의 개별 노출로 이루어진 시험이 끝나면 수신기는 제조자가 명시한 바와 같이 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· RF 전자파 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 동안 수신기의 호 수신 신호 합격 비율은 5개 중 4개 이상이어야 한다.
· 시험 대상 기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 운용되지 않아야 한다.

• 기지국 수신기
· 시험 전에 통신 링크를 구축하여야 하며 시험 동안에는 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 발생한 시험 대상 기기의 음성 출력이 시스템 첨두값 출력 전압의 25 % 미만이어야 한다.
· 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생하는 동안 제조자가 제공한 적절한 수단으로 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 기능 손실 없이 운용되어야 한다.

6.5 [bookmark: _Toc128336954]수신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 시험으로 인해 잘못된 호가 발생하지 않아야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 제조자가 명시한 바와 같이 기능 손실이나 저장된 데이터(메시지)의 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 운용되지 않아야 한다.

• 기지국 수신기
· 시험 전에 통신 링크를 구축하여야 하며 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생한 후에는 제조자가 제공한 적절한 수단을 이용하여 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 기능 손실 없이 운용되어야 한다.

7 [bookmark: _Toc128336956]시험 적용 개요

7.1 [bookmark: _Toc128336957]전자파 장해

7.1.1 일반 사항

KS X 3124의 표 1에 따라 전자파 방출 시험과 관련하여 무선 호출용 기기 및 보조기기 등의 시험 대상 기기의 해당 포트에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다. 

7.1.2 특수 조건

무선 호출용 기기의 전자파 방출 시험 방법은 특수 조건을 부과하지 않고 KS X 3124의 전자파 방출 시험 방법에 따른다.

7.2 [bookmark: _Toc128336958]전자파 내성

7.2.1 일반 사항

KS X 3124의 표 2에 따라 전자파 내성 시험 표준의 무선 호출용 기기 및 관련 보조기기 등의 시험 대상 기기에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다. 

7.2.2 특수 조건

KS X 3124의 9절의 전자파 내성 시험 방법 및 기준에 표 1의 특수 조건을 만족해야 한다.

표 1 — 전자파 내성 시험에 대한 특수 조건
	KS X 3124
	KS X 3124의 9절의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 특수 제품 관련 조건

	측정방법: 방사성 RF 전자기장
	단일 주파수 시험:

단일 주파수 시험은 배제 대역에 포함된 주파수를 제외하고 80, 104, 136, 165, 200, 260, 330, 430, 560, 715, 920  MHz ± 1 MHz에서 별도로 실시해야 한다. 

이 시험은 배제 대역의 코너 주파수에서 별도로 실시해야 한다. 이동, 포켓 송신기 및 기지국 수신기는 단일 주파수 시험에서 제외된다.


[bookmark: _Toc104117516][bookmark: _Toc128336959]
부속서 A
(참고)
본 문서의 범위에 있는 페이징 장비의 예


A.1 소개

이 표준에 명시된 규정은 지상에서 사용하기 위한 무선 및 관련 보조기기에 적용된다.

모바일 서비스란 다음 조항에 명시된 개인/전문 무선 호출 기기를 의미한다.

A.2 현장 호출 기기

이 표준은 현장 호출 기기 및 관련 보조기기에 적용된다.

현장 호출 기기에는 고정 호출 수신기, 포켓 수신기, 포켓 송신기, 포켓 수신기가 포함될 수 있다.

지상 이동 호출 서비스를 위해 25 MHz - 470 MHz 범위에서 작동하는 무선 장비로 트랜시버, 베이스 송신기 또는 베이스 수신기는 제한되고 사전 정의된 영역에서 개인 소유 및 운영 페이징 시스템에서 사용된다.

무선형 장비는 25MHz ~ 470MHz의 주파수 범위에서 동작한다.

A.3 광역 호출 기기

이 문서는 광역 페이징 장비 및 관련 보조기기에 적용된다.

광역 페이징 장비는 개인이 소유하고 운영하는 광역 페이징 서비스와 공공 광역 페이징 서비스에서 사용되는 고정 수신기, 포켓 수신기, 기본 송신기 및 관련 보조기기를 포함할 수 있다.















[bookmark: _Toc430592814][bookmark: _Toc128336960]KS X 3137:2024
해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

[bookmark: _Toc175649290][bookmark: _Toc177359871][bookmark: _Toc429253653][bookmark: _Toc430085924][bookmark: _Toc435605400][bookmark: _Toc435687944][bookmark: _Toc436167549][bookmark: _Toc436270614][bookmark: _Toc436831736][bookmark: _Toc454956009][bookmark: _Toc454978025][bookmark: _Toc454978185][bookmark: _Toc455413908][bookmark: _Toc455415982][bookmark: _Toc455759519][bookmark: _Toc456182628][bookmark: _Toc2237686][bookmark: _Toc459280626][bookmark: _Toc459287395][bookmark: _Toc462310396][bookmark: _Toc467164541][bookmark: _Toc467224567][bookmark: _Toc467836428][bookmark: _Toc497675851][bookmark: _Toc497675901][bookmark: _Toc498876145][bookmark: _Toc501295467][bookmark: _Toc501299687][bookmark: _Toc501614024][bookmark: _Toc517168429]1	개요

이 표준은 EN 301 489-2:2019 개정에 따라 국가표준(KS) 간의 부합화를 위해 개정되었으며, 전파법에 따른 전자파적합성 기준 및 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시의 세부 시험 방법으로 활용하기 위해 개정되었다.

1.1	제정의 취지 
국내 전자파적합성 별표 시험 방법(KN)과의 부합화를 위해 제정하였으며, 표준의 내용 중 국내 환경에 맞게 변경된 사항에는 밑줄을 그어 표시하였으며, 국제표준과의 내용 및 구성은 동일하다.

1.2  개정의 경위
이 표준은 2014년 제정(제1.3.1판) 이후 2019년 적부확인을 거쳤으며, 2024년 전자파적합성 전문위원회를 거쳐 개정되었다.

1.3  개정의 취지
[bookmark: _Hlk95836853]본문 자구수정, 시험조건 및 신호 설정 명확화, 표준 호출기기 종류별 성능평가 세분화, 송·수신기에 인가된 연속 현상에 대한 성능평가 기준 추가 등이 변경되어 최신의 시험 방법을 국내에 반영하기 위해 개정하였다.


[bookmark: _Toc2237687][bookmark: _Toc467164542][bookmark: _Toc467224568][bookmark: _Toc467836429][bookmark: _Toc497675852][bookmark: _Toc497675902][bookmark: _Toc498876146][bookmark: _Toc501295468][bookmark: _Toc501299688][bookmark: _Toc501614025][bookmark: _Toc517168430]2	주요 개정사항

KS X 3137:2014와 KS X 3137:2024이 변경사항은 다음과 같다.
	KS X 3137:2014
	KS X 3137:2024

	1. 적용범위

본 표준은 무선 호출용 기기 및 관련 보조 기기의 사용으로 발생되는 불요 전자파에 대해 기존 방송 통신 서비스 및 주변 전기·전자 기기를 보호하기 위한 표준 시험 방법과 허용 기준을 제공한다. 이와 동시에 외부 전자파 대응 내성 평가를 위한 표준 내성 시험 방법과 시험 레벨을 제공하여 무선 호출용 기기가 주변 전파 환경과의 전자파 적합성(EMC, ElectroMagnetic Compatability)을 확보할 수 있도록 한다.

<추가>






<추가>



<추가>


<추가>

	1. 적용범위

<삭제>









이 표준은 KS X 3124 규격과 함께 무선 호출 기기(수신기, 송신기 및 연결 장비) 및 관련 보조기기에 대한 기술적 특성 및 측 정 방법을 지정한다.

비고 호출 기기의 예는 부속서 A에 있다.

안테나 포트 및 페이징 장비의 함체 포트 방출과 관련된 기술 명세는 본 문서에 포함되지 않는다.

비고 이러한 기술 명세는 무선 스펙트럼의 효과적인 사용을 위한 관련 제품 표준에서 찾을 수 있습니다.

이 표준과 KS X 3124 사이에 차이점(예: 특수 조건, 정의, 약어 관련)이 있는 경우 이 표준의 조항이 우선한다.

	2. 인용규격

KN 301 489-2, ‘무선호출용 무선설비에 대한 전자파적합성 시험 방법’, 2009.
※ 특정 문서인 경우 해당 판본 이후의 개정판은 적용되지 않는다.
※ 일반 문서인 경우 최신 판본이 적용된다.
	2. 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X 3124, 무선기기의 공통 전자파적합성 시험 방법

	3 	정의

본 표준의 목적을 위해 다음의 용어 정의가 적용된다.
<추가>

<추가>


3.1 	조정 범위(alignment range)

3.2 	호출 기능(calling function) 

3.3 	기지국 수신기(base receiver) 

3.4 	포켓 수신기(pocket receiver)
독립형 휴대용 호출 수신기 또는 휴대용 포켓 호출 수신기의 수신부.수신 주파수 안정도
지정 주파수를 중심으로 출력이 안정적으로 얻어질 수 있는 주파수 범위를 말한다.

<추가>


3.5 	기지국 송신기 (base transmitter)

3.6 	포켓 송신기(pocket transmitter)

3.7 	수신기의 대기 모드(standby mode of receiver)
수신기가 호를 수신할 수 있는 운용 모드.

3.8 	기지국 송신기의 대기 모드(standby mode of base transmitter)

3.9 	포켓 송신기의 대기 모드(standby mode of pocket transmitter)

3.10 	토크백 기능(talk-back function)
	3 	용어 정의

<삭제> 

3.1 	용어

이 표준의 목적을 위하여 KS X 3124 3절에 주어진 용어 정의와 다음의 용어 정의를 적용한다.

3.1.1 	조정 범위(alignment range)

3.1.2 	호출 기능(calling function) 

3.1.3 	기지국 수신기(base receiver) 

3.1.4 	포켓 수신기(pocket receiver)
독립형 휴대용 호출 수신기 또는 휴대용 포켓 호출 수신기의 수신부(휴대용 기기).


3.1.5 	페이징 수신기(paging receiver)
페이징 전송의 수신 및 디코딩을 위한 장비; 고정형 또는 휴대용

3.1.6 	기지국 송신기 (base transmitter)

3.1.7 	포켓 송신기(pocket transmitter)

3.1.8 	대기 모드(수신기)(standby mode(receiver))
수신기가 호를 수신할 수 있는 운용 모드.

3.1.9 	대기 모드(기지국 송신기)(standby mode(base transmitter))

3.1.10 	대기 모드(포켓 송신기)(standby mode(pocket transmitter))

3.1.11 	토크백 기능(talk-back function)

	<추가>
	[bookmark: _Toc128336961]3.2	약어

이 표준의 목적을 위하여 KS X 3124의 3절에 주어진 약어와 다음의 약어를 적용한다.

CR 		Continuous phenomena applied to Receivers(수신기에 적용되는 연속 현상)
CT 		Continuous phenomena applied to Transmitters (송신기에 적용되는 연속 현상)
EUT 	Equipment Under Test(피시험기기)
RF 		Radio Frequency(무선 주파수) 
TR 		Transient phenomena applied to Receivers(수신기에 적용되는 과도 현상) 
TT 		Transient phenomena applied to Transmitters(송신기에 적용되는 과도 현상)

	4 	시험 조건

4.1 	일반 사항

<추가>

본 시험 방법은 부록 I의 [18] ‘4 절’의 시험 조건을 기본적으로 적용하고 있으며 무선 호출용 기기 또는 보조 기기나 부속품에 관한 추가적인 시험 조건을 상세히 규정한다.

본 시험 방법에서 EMI 및 EMS 시험을 위해 시험 변조, 시험 배치 등에 관한 사항은 4.1 절에서 4.5 절을 적용한다.
	4 	시험 조건

4.1 	일반 사항

4.1.1 소개 

이 표준은 KS X 3124의 4절의 시험 조건을 기본적으로 적용하고 있으며 무선 호출용 기기 관한 추가적인 시험 조건을 상세히 규정한다.

이 표준에서 전자파 방출 및 전자파 내성 시험을 위해 시험 변조, 시험 배치 등에 관한 사항은 4.1절에서 4.5절을 적용한다.

	4.1.1 수신기
착탈식 안테나가 달린 수신기가 제공되는 경우 통상 본래 용도로 장착된 안테나를 이용하여 시험 대상 기기를 시험해야 한다. 개별적인 EMS 시험은 대기 모드의 수신기로 실시해야 한다.

a) 이동, 포켓 수신기 
- 개별 시험 전에는 수신기를 대기 모드로 설정하고 통신 링크를 구축해야 하며 가능하다면 확인 가능한 메시지를 불러 수신기의 메시지 메모리를 확인해야 한다(성능 검사).
- 개별 시험 동안에는 수신기에 희망 RF 입력 신호가 인가되지 않아야 한다. 다만, RF 전자기장 EMS 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외이다. 












b) 기지국 수신기
- 기지국 수신기에는 RF 전자기장 EMS 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.

	4.1.2 수신기
착탈식 안테나가 달린 수신기가 제공되는 경우 통상 본래 용도로 장착된 안테나를 이용하여 시험 대상 기기를 시험해야 한다. 

개별적인 전자파 내성 시험은 대기 모드의 수신기로 실시해야 한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 개별 시험 전에는 수신기를 대기 모드로 설정하고 통신 링크를 구축해야 하며 가능하다면 확인 가능한 메시지를 불러 수신기의 메시지 메모리를 확인해야 한다(성능 검사).
· 개별 시험 동안에는 수신기에 희망 RF 입력 신호가 인가되지 않아야 한다. 다만, RF 전자기장 전자파 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외이다.
· 수신기 메모리에 저장된 메시지를 이용하여 개별 시험 및 필요한 성능 평가를 끝낸 후에는(6.3절과 6.4절 참조) 통신 링크를 재구축하고 또 다른 성능 검사를 실시하여 시험 대상 기기가 계속 기능을 하는지 확인한다. 

• 기지국 수신기
· 기지국 수신기에는 RF 전자기장 전자파 내성 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.
· 개별 시험 전에는 기지국 수신기를 대기 모드로 설정하고 통신 링크를 구축한 후 수신기의 출력을 모니터링 해야 한다(성능 검사).
· 개별 시험 동안에는 희망 RF 입력 신호(무변조 반송파, 4.2절 참조)가 기지국 수신기에 인가된 상태이어야 한다.
· 기지국 수신기의 개별 시험이 끝나고(6.3절과 6.4절 참조) 성능 평가가 끝난 후에는(예를 들어, 기지국 수신기의 출력에서 돌출 음성을 측정한 후 6.3절과 6.4절 참조) 지속된 통신 링크를 끄고 재구축하여 기지국 수신기가 새롭게 받아들이는 요청을 여전히 수신할 수 있는지 확인한다.

	4.1.2 송신기

a) 이동, 포켓 송신기
- 이동, 포켓 송신기는 RF 전자기장 EMS 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.

b) 기지국 송신기
- 기지국 송신기는 대기 모드에서 운용하여야 한다. 다만 RF 전자기장 EMS 시험(7.2.2 절, 표 7.1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외로 한다. 이 경우에는 송신기가 최대 정격 출력 전력에서 운용되면서 정상 시험 변조로 변조된 상태(4.5 절 참조)에서 송신기를 별도로 시험하여야 한다.
	4.1.3 	송신기

• 이동, 포켓 송신기
· 이동, 포켓 송신기는 RF 전자기장 전자파 내성 시험의 일환으로써의 단일 주파수 시험을 실시하지 않는다.
· 이동, 포켓 송신기는 최대 정격 출력 전력에서 무변조 반송파로 송신 모드에서 운용하여야 한다. 무변조 운용이 불가능하다면 제조자는 성능 평가 방법과 허용되는 성능 저하를 규정해야 한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기는 대기 모드에서 운용하여야 한다. 다만 RF 전자기장 전자파 내성 시험(7.2.2절, 표 7.1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 경우는 예외로 한다. 이 경우에는 송신기가 최대 정격 출력 전력에서 운용되면서 정상 시험 변조로 변조된 상태(4.5.5절 참조)에서 송신기를 별도로 시험하여야 한다.

	4.2 	시험 신호를 위한 설정

<추가>

부록 I의 [18] ‘4.2 절’을 준용한다.
	4.2 	시험 신호를 위한 설정

4.2.1 	일반 사항 

KS X 3124의 4.2절을 적용한다.

	4.2.1 	송신기의 입력부 시험 신호의 설정

부록 I의 [18] ‘4.2.1 절’ 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

b) 기지국 송신기
- 기지국 송신기의 경우 정상 시험 변조(4.5 절 참조)에 사용되는 신호 발생기 또는 기지국 송신기가 시험 환경 외부에 위치해야 하며 송신기의 변조 입력 포트에 연결해야 한다. 적절한 조치를 취해 시험 환경 내에서 EMS 시험장의 모든 영향으로부터 측정 장비를 보호해야 한다.
	4.2.2 	송신기의 입력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.1절 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기의 경우 정상 시험 변조(4.5절 참조)에 사용되는 신호 발생기 또는 기지국 송신기가 시험 환경 외부에 위치해야 하며 송신기의 변조 입력 포트에 연결해야 한다. 

적절한 조치를 취해 시험 환경 내에서 전자파 내성 시험장의 모든 영향으로부터 측정 장비를 보호해야 한다.

	4.2.2 	송신기의 출력부 시험 신호의 설정

부록 I의 [18] ‘4.2.2 절’의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

송신기에 RF 안테나 커넥터가 내장되어 있는 경우 송신기 출력 신호를 동축 케이블과 같은 차폐된 전송선을 통해 측정 장비에 결합시켜야 한다. 
송신기에 RF 커넥터가 내장돼있지 않다면 송신기의 출력 신호는 시험 환경 내에 위치한 안테나에 결합해야 한다. 이 안테나는 차폐된 전송선으로 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 결합해야 한다.




  a) 기지국 송신기
- 기지국 송신기에는 RF 전자기장 EMS 시험(7.2.2 절 표 7.1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시한다. 이 시험에서 측정 장비는 호출 수신기이어야 하고 반복 호출을 송신하여야 하며 이 반복 호출은 시험 환경 외부에 놓인 호출 수신기 입력에 결합시켜야 한다.
	4.2.3 	송신기의 출력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.2절의 내용 중 다음 수정 사항과 함께 적용한다.

송신기는 최대 정격 RF 출력 전력에서 작동되어야 하며 정상 테스트 변조로 변조되어야 한다(4.5절 참조).

송신기에 RF 안테나 커넥터가 내장되어 있는 경우 송신기 출력 신호를 동축케이블과 같은 차폐된 전송선을 통해 측정 장비에 연결시켜야 한다. 송신기에 RF 커넥터가 내장되어 있지 않다면 송신기의 출력 신호는 시험 환경 내에 위치한 안테나에 연결해야 한다. 이 안테나는 차폐된 전송선으로 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 연결해야 한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기에는 RF 전자기장 전자파 내성 시험(7.2.2절 표 1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시한다. 이 시험에서 측정 장비는 호출 수신기이어야 하고 반복 호출을 송신하여야 하며 이 반복 호출은 시험 환경 외부에 놓인 호출 수신기 입력에 연결시켜야 한다.

	4.2.3 	수신기의 입력부 시험 신호의 설정


부록 I의 [18] ‘4.2.3 절’의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

<추가>


희망 RF 입력 신호 레벨은 수신기 성능 기준을 만족하기 위해 필요한 최소 레벨보다 현저히 높지만 수신기의 과부하 특성 미만 값으로 설정하여야 한다(신호 레벨은 수신기 성능 기준을 만족하기 위한 최소 레벨보다 60 dB 높아야 한다).
	4.2.4 	수신기의 입력부 시험 신호의 설정

KS X 3124의 4.2.3절의 내용 중 다음 수정 사항과 함께 적용한다.

통신 링크는 테스트 시작 시 설정되어야 하고 테스트 동안 유지되어야 한다.

희망 RF 입력 신호 레벨은 수신기 성능평가 기준을 만족하기 위해 필요한 최소 레벨보다 현저히 높지만 수신기의 과부하 특성 미만 값으로 설정하여야 한다(신호 레벨은 수신기 성능평가 기준을 만족하기 위한 최소 레벨보다 60 dB 높아야 한다).

	4.2.4 	수신기의 출력부 시험 신호 설정

부록 I의 [18]’ ‘4.2.4 절’의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

  a) 이동, 포켓 수신기
- 이동, 포켓 수신기의 경우 RF EMS 시험(7.2.2 절, 표 7.1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시하는 동안 호를 수신한 수신기의 신호 출력을 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 결합(가령, 음향 튜브, 결합기 같은 비금속성 수단 사용)하고 호를 수신한 수신기의 신호로부터 기기의 성능을 평가할 수 있어야 한다.
	4.2.5 	수신기의 출력부 시험 신호 설정

KS X 3124의 4.2.4절의 내용 중 다음 사항을 수정하여 적용한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 고정, 이동, 포켓 수신기의 경우 RF 전자파 내성 시험(7.2.2절, 표 1 참조)의 일환으로 단일 주파수 시험을 실시하는 동안 호를 수신한 수신기의 신호 출력을 시험 환경 외부에 놓인 측정 장비에 연결(가령, 음향 튜브, 결합기 같은 비금속성 수단 사용)하고 호를 수신한 수신기의 신호로부터 기기의 성능을 평가할 수 있어야 한다.

	4.3 	배제 대역

<추가>

부록 I의 [18] ‘4.3 절’을 준용한다.
	4.3 	배제 대역

4.3.1 	일반 사항 

KS X 3124의 4.3절을 적용한다.

	4.3.1 	수신기의 배제 대역

- 138 MHz 이상 범위에서 운용하는 수신기의 경우 배제 대역의 하위 주파수는 조정 범위의 하위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 빼거나 10 MHz를 뺀 것 중에서 더 낮은 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 조정 범위의 상위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 더하거나 10 MHz를 더한 것 중 더 큰 주파수이다.


주: ERMES 수신기의 경우 배제 대역은 양방향으로(즉, 더 낮은 주파수와 더 높은 주파수로) 25 kHz 확장된 지정 ERMES 주파수 대역이어야 한다.
	4.3.2 	수신기의 배제 대역

· 138 MHz 이상 범위에서 운용하는 수신기의 경우 배제 대역의 하위 주파수는 조정 범위의 하위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 빼거나 10 MHz를 뺀 것 중에서 더 낮은 주파수이며, 배제 대역의 상위 주파수는 조정 범위의 상위 주파수에서 조정 범위의 중심 주파수의 5 % 만큼을 더하거나 10 MHz를 더한 것 중 더 큰 주파수이다.

<삭제>

	[bookmark: _Toc128336962]4.3.2 	송신기의 배제 대역
	4.3.3 	송신기의 배제 대역

	[bookmark: _Toc128336963]4.4 	수신기의 협대역 응답

[bookmark: _Toc128336964]부록 I의 [18] ‘4.4 절’을 준용한다.
	<삭제>


	[bookmark: _Toc128336965]4.5 	정상 시험 변조

<추가>
	4.5 	정상 시험 변조

4.5.1 	일반 사항 

	[bookmark: _Toc128336966]4.5.1 	이동, 포켓 수신기

[bookmark: _Toc128336967]필요에 따라 이동, 포켓 수신기의 경우에 희망 RF 입력 신호는 시험 대상 기기에서 반복적으로 송신하는 인식 가능 메시지를 선택적으로 나타낼 수 있어야 하며, 그 주파수는 시험 대상 기기에 맞게 선택된 공칭 주파수로 설정해야 한다. 

[bookmark: _Toc128336968]이동, 포켓 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.
	4.5.2 	고정, 이동, 포켓 호출 수신기

고정, 이동 또는 포켓 호출 수신기의 경우 원하는 RF 입력 신호는 피시험기기에 대해 선택된 공칭 주파수로 설정되어야 하고 변조는 피시험기기에 반복적으로 전송되는 선택적 인식 가능한 메시지를 나타내야 한다.

고정, 이동, 포켓 호출 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.

	4.5.2 	기지국 수신기

기지국 수신기의 경우 희망 RF 입력 신호는 무변조 반송파이어야 하며 시험 대상 기기에 맞게 선택된 공칭 주파수로 설정되어야 한다. 가능하다면 무변조 반송파도 기지국 수신기의 토크백 기능 시험에 적용한다. 

기지국 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.
	4.5.3 	기지국 수신기

기본 수신기의 경우, 수신기 희망 RF 입력 신호는 피시험기기 수신기의 공칭 주파수로 설정된 변조되지 않은 반송파이어야 한다.



기지국 수신기는 실제 통신 링크를 구성할 때 사용하는 수신기를 이용할 수 있다.

	[bookmark: _Toc128336969]4.5.3 	이동, 포켓 송신기
	4.5.4 	이동, 포켓 송신기

	4.5.4 	기지국 송신기
	4.5.5 	기지국 송신기

	5 성능 평가

5.1 	일반 사항

부록 I의 [18] ‘5.1 절’을 준용하다.
	5 	성능 평가

<삭제>

	5.2 	표준 호출 기기

비표준 특성의 무선 호출 기기 또는 보조 기기가 결합된 무선 호출 기기에는 4 절에서 규정한 바와 같이 정상 시험 변조, 시험 배치 등을 적용한다.

<추가>














<추가>







<추가>








<추가>

	5.1 	표준 호출 기기

비표준 특성의 무선 호출 기기 또는 보조 기기가 연결된 무선 호출 기기에는 4절에서 규정한 바와 같이 정상 시험 변조, 시험 배치 등을 적용한다.

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 고정, 이동, 포켓 호출 수신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 기기의 비의도성 작동을 토대로 평가한다. 수신기의 제시된 메시지 또는 호가 수신된 경보 신호를 토대로 수신기의 성능을 평가 시험 전과 후에 성능 검사를 할 수 있어야 한다(4.1.1절 참조).
· 단일 주파수 전자파 내성 시험 동안에는 호출 호의 성공적인 전송전송 여부를 평가하여 즉, 수신기의 호 수신 신호를 토대로 그 성능을 검증한다. 

• 기지국 수신기
· 기지국 수신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 시험 대상 기기에 제공된 무변조 희망 RF 반송파를 이용하여 음성 시험 기기로 측정한 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 인해 발생한 돌출 음성 레벨을 토대로 평가한다. 

• 이동, 포켓 송신기
· 이동, 포켓 송신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 송신 운용 모드에서 시험대상 기기에 내장된 시험 수신기로 측정한 전자파 내성 시험 RF 신호원 변조로 발생한 돌출 음성 레벨을 토대로 평가한다.

• 기지국 송신기
· 기지국 송신기의 경우 전자파 내성 시험 중의 성능 평가는 기기의 비의도성 작동을 토대로 평가한다. 다만, 단일 주파수 전자파 내성 시험 동안에는 호 수신 신호에서 시험 수신기까지 호출 호의 전송 성공 유무를 평가해 검증한다.

	5.2.1 	이동, 포켓 수신기
	<삭제>

	5.2.2 	기지국 수신기
	<삭제>

	5.2.3 	이동, 포켓 송신기
	<삭제>

	5.2.4 	기지국 송신기
	<삭제>

	5.3 	보조 기기

부록 I의 [18] ‘5.4 절’을 준용한다.
	5.2 	보조 기기

KS X 3124의 5.4절을 적용한다.

	[bookmark: _Toc128336970]5.4 	기기 분류

[bookmark: _Toc128336971]호출 기기 또는 차량의 주 배터리에 의해 본래 용도로 전원을 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 이동 기기로 간주한다.

[bookmark: _Toc128336972]호출 기기 또는 AC 전원에 의해 본래 용도로 전원 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 고정용 기지국 기기로 간주한다.
	5.3 	기기 분류

호출 기기 또는 차량의 주 배터리에 의해 본래 용도로 전원을 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 이동 기기로 간주한다.

호출 기기 또는 교류 전원에 의해 본래 용도로 전원 공급받을 수 있다고 명시된 기기의 조합은 별도의 고정용 기지국 기기로 간주한다.

	[bookmark: _Toc128336973]6 	성능 기준

[bookmark: _Toc128336974]<추가>

[bookmark: _Toc128336975]무선 호출용 기기는 6.1 절에서 6.4 절에 규정된 최저 성능 기준을 만족하여야 한다. 

[bookmark: _Toc128336976]본 시험 방법에 따른 모든 무선 호출 기기 EMS 시험(RF EMS 시험의 일환으로 실시되는 단일 주파수 시험은 제외)은 다음 사항에 대한 평가가 이루어져야 한다.

[bookmark: _Toc128336977]- 기지국 송신기에서 이동, 포켓 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 메시지의 송신, 시험 전, 후 호출 수신기 메모리 내 메시지의 검출 및 보관(성능 검사)

[bookmark: _Toc128336978]- 적용 가능한 경우 이동, 포켓 송신기에서 기지국 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 신호의 송신, 기지국 수신기에서 신호 검출(성능 검사)


<추가>
	6 	성능평가 기준

6.1 	일반 사항 

무선 호출용 기기는 6.1절에서 6.4절에 규정된 최저 성능평가 기준을 만족하여야 한다. 

이 표준에 따른 모든 무선 호출 기기 전자파 내성 시험(RF 전자파 내성 시험의 일환으로 실시되는 단일 주파수 시험은 제외)은 다음 사항에 대한 평가가 이루어져야 한다.

· 기지국 송신기에서 고정, 이동, 포켓 호출 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 메시지의 송신, 시험 전, 후 호출 수신기 메모리 내 메시지의 검출 및 보관(성능 검사)
· 적용 가능한 경우 이동, 포켓 송신기에서 기지국 수신기까지 통신 링크의 구축, 인식 가능한 신호의 송신, 기지국 수신기에서 신호 검출(성능 검사)

기기가 특수 특성을 갖고 있고 표에 지정된 성능평가 기준이 적절하지 않은 경우 제조사는 이 표준에서 요구하는 대로 허용 가능한 성능 수준 또는 성능 저하에 대한 대체 명세를 선언해야 합니다. 


	6.1 	송신기에 인가된 연속 현상에 대한 성능 기준
	<삭제>

	6.1.1 	이동, 포켓 송신기
	<삭제>

	6.1.2 	기지국 송신기
	<삭제>

	<추가>
	6.2 	송신기에 인가된 연속 현상에 대한 성능평가 기준

• 이동, 포켓 송신기
· 시험 전 통신 링크를 구축하며 시험 동안에는 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 발생한 시험 대상 기기의 반송파 변조는 시스템 첨두값 변조의 25 % 미만이어야 한다.
· 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생하는 동안 제조자가 제공한 적절한 수단으로 통신 링크가 유지되고 있는지 검증한다.
· 시험이 끝나면 송신기는 어떠한 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 독립형 송신기인 경우 비의도성 송신이 발생하지 않도록 하기 위해 송신기가 대기 모드일 때 시험을 반복하여야 한다.

• 기지국 송신기
· RF 전자파 내성 시험 동안에는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실이 생기지 않아야 한다. 송신기 출력은 채널 변동이 없어야 하고 초기 전력 레벨도 변하지 않아야 한다.
· RF 전자파 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 동안 송신기는 호를 시험 수신기, 측정 장치에 송신할 수 있어야 한다. 그 결과로 생긴 호 합격 비율은 5개중 4개 이상이어야 한다.
· 일련의 개별 노출로 이루어진 시험이 끝나면 송신기는 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 동안에는 대기 모드에서 비의도성 송신이 발생하지 않아야 한다.

테스트가 끝나면 피시험기기는 사용자 제어 기능이나 저장된 데이터의 손실 없이 의도한 대로 작동해야 하며 테스트 중에 통신 링크가 유지되어야 한다.

피시험기기가 송신기 전용이고 대기 모드에서 작동할 수 있는 경우 의도하지 않은 전송이 발생하지 않음을 확인하기 위해 이 모드에서 피시험기기로 테스트를 반복해야 한다.

	6.2 	송신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능 기준
	<삭제>

	6.2.1 	이동, 포켓 송신기
	<삭제>

	6.2.2 	기지국 송신기
	<삭제>

	<추가>
	6.3 	송신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준

• 이동, 포켓 송신기
· 시험 전에 단방향 통신 링크를 구축하여야 하며 각 개별 노출 후에는 제조자가 제공한 적절한 수단을 이용하여 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 시험 대상 기기는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 독립형 송신기인 경우 비의도성 송신이 발생하지 않도록 하기 위해 송신기가 대기 모드일 때 시험을 반복하여야 한다.

• 기지국 송신기
· 시험은 모든 유형의 송신기에 대하여 비의도성 송신이 발생하지 않도록 대기 모드에서 실시하여야 한다.
· 시험이 끝나면 시험 대상 기기는 기능 손실이나 저장된 데이터 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.

	[bookmark: _Toc128336979]6.3 	수신기에 인가된 연속 현상을 위한 성능 기준
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336980]6.3.1 	이동, 포켓 수신기
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336981]6.3.2 	기지국 수신기
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336982]<추가>
	6.4 	수신기에 인가된 연속 현상을 위한 성능평가 기준

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 시험 동안에는 잘못된 호가 발생하지 않아야 한다.
· 일련의 개별 노출로 이루어진 시험이 끝나면 수신기는 제조자가 명시한 바와 같이 기능 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· RF 전자파 내성 시험의 일환으로 단일 주파수 시험을 하는 동안 수신기의 호 수신 신호 합격 비율은 5개 중 4개 이상이어야 한다.
· 시험 대상 기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 운용되지 않아야 한다.

• 기지국 수신기
· 시험 전에 통신 링크를 구축하여야 하며 시험 동안에는 전자파 내성 시험 RF 신호원의 변조로 발생한 시험 대상 기기의 음성 출력이 시스템 첨두값 출력 전압의 25 % 미만이어야 한다.
· 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생하는 동안 제조자가 제공한 적절한 수단으로 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 기능 손실 없이 운용되어야 한다.

	[bookmark: _Toc128336983]6.4 	수신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능 기준
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336984]6.4.1 	이동, 포켓 수신기
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336985]6.4.2 	기지국 수신기
	<삭제>

	[bookmark: _Toc128336986]<추가>
	[bookmark: _Toc128336987]6.5 	수신기에 인가된 과도 현상을 위한 성능평가 기준

• 고정, 이동, 포켓 호출 수신기
· 시험으로 인해 잘못된 호가 발생하지 않아야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 제조자가 명시한 바와 같이 기능 손실이나 저장된 데이터(메시지)의 손실 없이 의도한 대로 운용되어야 한다.
· 시험 대상 기기가 송수신기인 경우 어떤 상황에서도 송신기는 시험 중 비의도적으로 운용되지 않아야 한다.

• 기지국 수신기
· 시험 전에 통신 링크를 구축하여야 하며 시험 순서대로 각각 개별 노출이 발생한 후에는 제조자가 제공한 적절한 수단을 이용하여 통신 링크가 유지되고 있는지 검증하여야 한다.
· 시험이 끝나면 수신기는 기능 손실 없이 운용되어야 한다.

	6.5 	독립적으로 시험된 보조 기기에 대한 성능 기준

부록 I의 [18] ‘6.4 절’을 준용하다.
	<삭제>

	6.6 	정전기 방전 시험에 대한 성능 기준
	<삭제>

	7 	적용 개요

7.1 	EMI

7.1.1 	일반 사항

부록 I의 [18]의 ‘표 7.1’에 따라 EMI 시험과 관련하여 무선 호출용 기기 및 보조 기기 등의 시험 대상 기기의 해당 포트에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다.
	7 	시험 적용 개요

7.1 	전자파 방출

7.1.1 	일반 사항

KS X 3124의 표 1에 따라 전자파 방출 시험과 관련하여 무선 호출용 기기 및 보조기기 등의 시험 대상 기기의 해당 포트에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다. 

	7.1.2 	특수 조건

무선 호출용 기기의 EMI 시험 방법은 특수 조건을 부과하지 않고 부록 I의 [18]의 EMI 시험 방법에 따른다.
	7.1.2 	특수 조건

무선 호출용 기기의 전자파 방출 시험 방법은 특수 조건을 부과하지 않고 KS X 3124의 전자파 방출 시험 방법에 따른다.

	7.2 	EMS

7.2.1. 일반 사항

부록 I의 [18]의 ‘표 7.2’에 따라 EMS 시험 표준의 무선 호출용 기기 및 관련 보조 기기 등의 시험 대상 기기에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다.
	7.2 	전자파 내성

7.2.1. 일반 사항

KS X 3124의 표 2에 따라 전자파 내성 시험 표준의 무선 호출용 기기 및 관련 보조기기 등의 시험 대상 기기에 대하여 시험을 적용하였는지 여부를 기술한다. 

	7.2.2 특수 조건

부록 I의 [18]의 ‘9 절’의 EMS 시험 방법 및 기준에 표 7.1의 특수 조건을 부과한다.

표 7.1 EMS 시험에 대한 특수 조건
	부록 I의 [18]
	부록 I의 [18]의 ‘9 절’의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 특수 제품 관련 조건

	측정 방법 :
무선 주파수 전자기장’
	단일 주파수 시험 :
단일 주파수 시험은 배제 대역에 포함된 주파수를 제외하고 80, 104, 136, 165, 200, 260, 330, 430, 560, 715, 920 (이상 MHz ± 1 MHz)에서 별도로 실시해야 한다. 이 시험은 배제 대역의 코너 주파수에서 별도로 실시해야 한다. 이동, 포켓 송신기 및 기지국 수신기는 단일 주파수 시험에서 제외된다.



	7.2.2 특수 조건

KS X 3124의 9절의 전자파 내성 시험 방법 및 기준에 표 1의 특수 조건을 만족해야 한다.

표 1 — 전자파 내성 시험에 대한 특수 조건
	KS X 3124
	KS X 3124의 9 \절의 시험 조건에 추가하거나 이를 수정한 특수 제품 관련 조건

	측정방법:
무선 주파수 전자기장’
	단일 주파수 시험 :

단일 주파수 시험은 배제 대역에 포함된 주파수를 제외하고 80, 104, 136, 165, 200, 260, 330, 430, 560, 715, 920  MHz ± 1 MHz에서 별도로 실시해야 한다. 

이 시험은 배제 대역의 코너 주파수에서 별도로 실시해야 한다. 이동, 포켓 송신기 및 기지국 수신기는 단일 주파수 시험에서 제외된다.
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